HUB75 接线指南
核桃派 ZeroW + RGB-Matrix-P3-64x64-F｜首次上电前人工检查
	必须全部断电后接线：拔掉核桃派 USB-C，关闭屏幕 5V。不得带电插拔；本阶段不连接 ADC。


固定边界
核桃派继续用自己的 USB-C 供电。
屏幕使用独立且极性正确的 5V 电源，参考额定能力 5V/4A。
只接屏幕标有 INPUT / IN 的 HUB75 口；OUTPUT / OUT 不接。
屏幕大电流不得经过核桃派排针，屏幕 5V 不接核桃派物理脚 2/4。
物理脚 3、5 留给后续 ADC，物理脚 32（PI16）保留。
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逐根信号接线表
HUB75 pin 16 至 pin 1 的完整对应如下。两根 GND 都连接，以提高信号地可靠性。
	HUB75 pin
	信号
	核桃派物理脚
	H618
	用途

	16
	R1
	29
	PI0
	上半屏红

	15
	G1
	31
	PI1
	上半屏绿

	14
	B1
	33
	PI2
	上半屏蓝

	13
	GND
	34
	GND
	第二根信号地

	12
	R2
	35
	PI3
	下半屏红

	11
	G2
	37
	PI4
	下半屏绿

	10
	B2
	8
	PI5
	下半屏蓝

	9
	E
	16
	PI12
	行地址 bit 4

	8
	A
	10
	PI6
	行地址 bit 0

	7
	B
	28
	PI9
	行地址 bit 1

	6
	C
	27
	PI10
	行地址 bit 2

	5
	D
	15
	PI11
	行地址 bit 3

	4
	CLK
	38
	PI13
	移位时钟

	3
	LAT
	36
	PI15/GPIO
	GPIO 锁存

	2
	OE
	40
	PI14/PWM4
	硬件定时输出使能，低有效

	1
	GND
	30
	GND
	第一根信号地


HUB75 INPUT 编号
屏幕 PCB 的 INPUT 标记和信号丝印优先。若缺口或观看方向不同，不要强插排线。
	16 R1
	15 G1
	14 B1
	13 GND

	12 R2
	11 G2
	10 B2
	9 E

	8 A
	7 B
	6 C
	5 D

	4 CLK
	3 LAT
	2 OE
	1 GND




屏幕独立供电
屏幕电源正极只接屏幕电源端 5V / VCC。
屏幕电源负极只接屏幕电源端 GND。
HUB75 pin 1、13 分别接核桃派 GND 物理脚 30、34。
不要把屏幕 5V 接到核桃派物理脚 2 或 4，也不要从核桃派给屏幕供电。
电源关闭时确认屏幕 5V 与 GND 极性没有反接。
断电完成后的检查清单
	□
	核桃派 USB-C 已拔，屏幕 5V 已关闭或拔掉。

	□
	使用的是屏幕 INPUT，不是 OUTPUT。

	□
	16 根 HUB75 连接逐行与表格一致，没有按线色猜信号。

	□
	A/B/C/D/E 五根都已接，尤其 E → 物理脚 16。

	□
	CLK/LAT/OE → 物理脚 38/36/40；特别确认 LAT/OE 不是旧版的相反接法。

	□
	两组 RGB 没有上下半屏或红绿蓝互换。

	□
	HUB75 pin 1、13 → 核桃派 GND 物理脚 30、34。

	□
	屏幕独立 5V 极性正确，且没有接到核桃派 5V 排针。

	□
	物理脚 3、5、32 空置，Unit ADC 完全未接。

	□
	裸露导体没有互碰，线材没有被金属边缘夹住。




首次上电与故障定位
	接线完成后先不要自行长时间点亮。回复：屏幕接线完成，已按要求检查，可上电测试。


后续由 Codex 先启动低亮度全黑，再依次测试全红、全绿、全蓝、全白、四角、关键行、方向、文字、图片和动画。上一项失败时不跨过。
	现象
	只优先检查

	上半屏缺某颜色
	只查 R1/G1/B1 对应单线

	下半屏缺某颜色
	只查 R2/G2/B2 对应单线

	红绿蓝互换
	只查六根 RGB 的信号名

	半屏、重复行、行位置错误
	查 A/B/C/D/E，特别是 E

	横向错位或随机数据
	查 CLK 与六根 RGB

	整屏不亮或闪一下
	查 OE、LAT、共地和屏幕 5V 极性

	随机亮点或抖动
	查共地、线长、接触和 5V 稳定性


失败时整机断电后再动线；不得带电逐根试插。
第 1 页
image1.png
ZHEIR ZeroW — HUB75 INPUT E&i5TE

64x64 / 1:32 / ABCDE | M ERANZESE ADC

WIS ARG : LR USB-C ikis, R 5V XH; Ri% INPUT, A OUTPUT,

TR H618 HUB75 pin =S Bz
29 PIO — 16 R1 R
31 PI1 —_— 15 G1 FRE
33 PI2 —_— 14 B1 FmEE
34 GND e 13 GND SIS
35 PI3 — 12 R2 el
37 Pl4 —_— 11 G2 TERG
8 PI5 e e 10 B2 £ 2
16 PI12 —— 9 E fTHLE bit 4
10 Pl6 e o 8 A f3iett bit 0
28 PI9 —— 7 B f7HtetE bit 1
27 PI10 e o 6 C fTHtE bit 2
15 PI11 —— 5 D fTHtE bit 3
38 PI13 e o 4 CLK g
36 PI15/GPIO — 3 LAT GPIO it
40 PI14/PWM4 ———— 2 OE PWM4 mEERT i ERE (1RB3%)
30 GND e 1 GND BIRESIH

{#eahR

FR: 7 5V R — BRAMER, &itiR: $EH USB-C,
SILIBERER 5V ERRHLRYIIER 2/4; GND RiZaRigtin, YR 3/5/32 (RIF=HE.





